注意事项：

1.  运行完安装程序后，一定要将ePass1000硬件插入计算机的USB口，以确保护此设备驱动完全容入系统，最好使用SDK所带的控制台工具的“F”命令能找到ePass1000，再重启计算机，否则在登录时才插入硬件会导致驱动程序无法正常工作，因而无法使用硬件登录。

2.  FTGina只支持win2000及win xp平台。

3.  FTGina所安装的驱动本质上与ePass1000运行库所安装的驱动是相同的组件，如果已安装了ePass1000运行库时，可以不安装FTGina所带的驱动。

4.  使用epass1000登录时系统会提示输入PIN码，如果PIN码已锁定将无法登录，解锁PIN码后便可使用。

5.  第一次使用ePass1000登录时，由于这时ePass1000中没有可用的登录账号，必须通过账号管理功能添加本机或域上有效的帐号才能实现用硬件登录。如果想添加一个帐号必须有ePass1000的SO-PIN。

6. 卸载的时候由于ftgina.dll正在使用，不能够被删除，所以需要重新启动才能完全卸载。


系统恢复	

    当选择了纯硬件登录方式时，如果发生ePass丢失、损坏、遗失SO-PIN（将无法生成修改帐号）等情况而无法进入受ePass1000所保护的系统时，可采用以下列方法之一进入系统：

1.系统启动时按F8进入启动菜单，选择安全模式启动。使用regedit将
	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  下字符串值GinaDLL（它的值应为FTGina.dll）删除后系统就会使用原有的登录认证方式。

2。用启动盘或本硬盘的另一个操作系统引导计算机，将WINNT\SYSTEM32下的文件ftgina.dll用msgina.dll覆盖掉。

3。在安装之前如果备份了系统目录下的system32\config\目录下的所有文件，首先用用启动盘或本硬盘的另一个操作系统启动，然后用备份的文件覆盖掉system32\config\目录下的所有文件即可。
